{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":40,"n_cols":5,"rows_kept":40,"merged":[[1,0,2,4],[39,0,39,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件："]
["处置仪器清单"]
[]
["序号","设备名称","规格型号","台数","单位"]
[1,"V槽深度测量仪","双刀",1,"台"]
[2,"功率放大器","YS76100E",1,"台"]
[3,"编程功率放大器","YS76200A",1,"台"]
[4,"交直流耐压仪","TH9310A",3,"台"]
[5,"晶体管多功能筛选仪","UI9600A",1,"台"]
[6,"示波器","TDS3012C",1,"台"]
[7,"示波器","DP03012",3,"台"]
[8,"融熔指数（融体流动速率）测试仪","MZ-9213B",1,"台"]
[9,"LED驱动电源性能测试仪","LT-101A",1,"台"]
[10,"压敏电阻直流参数仪",null,1,"台"]
[11,"绝缘电阻测试仪","CS2676CX-1",1,"台"]
[12,"E26灯头量规","7006型",1,"台"]
[13,"电子镇流器性能分析仪","HB-5A，507002--0502，杭州远方，",1,"台"]
[14,"功率计","WT210 76041-H/C2/HRH",1,"台"]
[15,"数字静电测试仪","FMX-002，09174--0201，日本，",1,"台"]
[16,"程控耐压测试仪","CS9913BX",3,"台"]
[17,"程控耐压仪","TH9320",1,"台"]
[18,"温度记录仪","温度记录仪，DR130-12-21-1R/C2，12B812248--0201，日本横河，",1,"台"]
[19,"示波器",null,1,"台"]
[20,"交直流试验电源","DWW-II",1,"台"]
[21,"交直流纹波试验电源",null,1,"台"]
[22,"灯头量规",null,15,"台"]
[23,"直流微电阻测量仪",null,1,"台"]
[24,"示波器电流探头","TCP0020",1,"台"]
[25,"标准偏光应力仪","PS-100-SF",1,"台"]
[26,"多功能校准","HG30A-2",1,"台"]
[27,"盐雾试验箱","DSYW-250",1,"台"]
[28,"精密烘箱","CK-500，B31214--0401，泰琪（台湾）",1,"台"]
[29,"精密烘箱","CK-1000，B31215--0402，泰琪（台湾）",1,"台"]
[30,"鼓风干燥箱","LC-213",1,"台"]
[31,"恒温恒湿箱","LHU-213，2010040032--0405，上海爱斯佩克",1,"台"]
[32,"恒温恒湿箱","LHU-213",1,"台"]
[33,"金相显微镜",null,1,"台"]
[34,"变频电源","AFC-31060，F302090357--0201，艾普斯电源",1,"台"]
[35,"积分球",null,1,"台"]
["终以现场实际为准！"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}